|  |
| --- |
| **DIECI AGRI STAR 35.6 EVO** |

|  |
| --- |
| **SPECIFIKACE**  * Maximální nosnost: 3 500 kg * Maximální dosah: 6,4 m jedna výsuvná sekce * Celková hmotnost (nezatážený stroj): 7 500 kg * Maximální rychlost: 38 km/h ochranné podkrytování motoru a stroje * Rozměry stroje: 4911 \* 2290 \* 2410 |
|  |
| **MOTOR**  * FPT - NEF (IVECO) – STAGE IV (DOC+SCR) * 4 válec – 16 ventil * Maximální výkon: 107 kW (143 hp) při 1800 ot/min * Objem: 4 485 cm3 * Common rail – chlazení kapalinou, předehřev, samočistící filtr pro prašné prostředí |
|  |
| **PŘEVODOVKA**  * Hydrostatika: 1 rychlostí hydrostatická převodovka * Hydraulický motor: plynulý s automatickým nastavenín * Elektro-hydraulický reverz s možností aktivace za pohybu stroje * Inching pedál |
|  |
| **HYDRAULICKÝ SYSTÉM**  * 2 zubová čerpadla pro posilovač řízení, pojezd a ventilátor * Max. průtok 150 l/min. Maximální pracovní tlak 25,5 MPa * Hydraulický rozvaděč s jednopákovým ovládáním-otevřený střed (flow sharing) * Volba pojezdu na páce FNR * Stálý průtok oleje * Mechanické upínání nářadí * Zpětný hod ventilátoru |
|  |
| **NÁPRAVY**  * Řizení: 4 kola/2 kola/krabí chod, * Hydraulické brzdy v olejové lázni na 4 kolech s dvojím hydraulickým ovládáním * Pneumatiky 460/70 R 24 Verdestein * Vyrovnávání kol |
|  |
| **KABINA**  * ROPS-FOPS kabina odpružená na silenblocích a odhlučněná * elektricky stahované boční sklo, nastavitelný sloupek (výška a sklon) * LCD display, * klimatizace, * pneumaticky odpružená sedačka * komfort kabina (sluneční clona, držák telefonu, sklonoměr, odkládací prostor, sklonoměr), * LED světlo na kabině 2 ks vpředu/ 2 ks vzadu * LED světlo na rameni * Silniční osvětlení |
|  |
| **VÝBAVA**  * Zpětný chod ventilátoru * Odpružení ramene |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| CENOVÁ NABÍDKA | |
| AGRI STAR 35.6 EVO2 | 98 890,- € |
| Sleva | 29% |
| AGRI STAR 35.6 EVO2 | 70 211,-€ |
| AGRI STAR 35.6 EVO2 | ***70 211,- €*** |

*Cena v Kč bez DPH bude kalkulována v kurzu KB divize střed.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výbava na přání \* | | |
| Zadní závěs výškově stavitelný | 905,- € |
| Nízkofrekvenční odpružené sedadlo s vyhříváním - Grammer | 1 285,- € |
| Hydraulické upínání nářadí | 1 215,- € |
| Zadní vyhřívané okno | 375,- € |
| Elektrické ovládání zrcátek vyhřívaná | 505,- € |
| Denní LED světla | 330,- € |
| LED světlo na výložníku | 220,- € |
| Pár LED světla na výložníku | 305,- € |
| Denní a noční Led světla komplet | 1 555,- € |
| Ohřev bloku motoru | 840,- € |
| Elektrické ovládání zrcátek vyhřívaná | 505,- € |
| Digitální wireless kamera na rameni s 7“ monitorem | 975,- € |
| Dvojitá zadní a boční kamera s 7" monitorem (nelze s kamerou wireless) | 1 055,- € |
| Přídavná wirelless kamera na boku | 465,- € |
| Automatického mazání 13 bodů | 3 620,- € |
| Automatického mazání 17 bodů | 4 155,- € |
| Závěs 15 pro přívěs – homologovaný | 300,- € |

\* výbava na přání v ceníkových cenách

|  |  |
| --- | --- |
| Možnosti nářadí | |
| Lopata 1,5m3 - 2m3 | 55 000,- Kč bez DPH |
| Drapákové vidle | 85 000,- Kč bez DPH |
| Lopata s přidržovačem S (podvařený břit) | 72 000,- Kč bez DPH |
| Paletizační vidle s rámem (4,2 tuny) | 32 000,- Kč bez DPH |