|  |
| --- |
| **DIECI AGRI STAR 35.6 EVO** |

|  |
| --- |
| **SPECIFIKACE*** Maximální nosnost: 3 500 kg
* Maximální dosah: 6,4 m jedna výsuvná sekce
* Celková hmotnost (nezatážený stroj): 7 500 kg
* Maximální rychlost: 38 km/h ochranné podkrytování motoru a stroje
* Rozměry stroje: 4911 \* 2290 \* 2410
 |
|  |
| **MOTOR*** FPT - NEF (IVECO) – STAGE IV (DOC+SCR)
* 4 válec – 16 ventil
* Maximální výkon: 107 kW (143 hp) při 1800 ot/min
* Objem: 4 485 cm3
* Common rail – chlazení kapalinou, předehřev, samočistící filtr pro prašné prostředí
 |
|  |
| **PŘEVODOVKA*** Hydrostatika: 1 rychlostí hydrostatická převodovka
* Hydraulický motor: plynulý s automatickým nastavenín
* Elektro-hydraulický reverz s možností aktivace za pohybu stroje
* Inching pedál
 |
|  |
| **HYDRAULICKÝ SYSTÉM*** 2 zubová čerpadla pro posilovač řízení, pojezd a ventilátor
* Max. průtok 150 l/min. Maximální pracovní tlak 25,5 MPa
* Hydraulický rozvaděč s jednopákovým ovládáním-otevřený střed (flow sharing)
* Volba pojezdu na páce FNR
* Stálý průtok oleje
* Mechanické upínání nářadí
* Zpětný hod ventilátoru
 |
|  |
| **NÁPRAVY*** Řizení: 4 kola/2 kola/krabí chod,
* Hydraulické brzdy v olejové lázni na 4 kolech s dvojím hydraulickým ovládáním
* Pneumatiky 460/70 R 24 Verdestein
* Vyrovnávání kol
 |
|  |
| **KABINA*** ROPS-FOPS kabina odpružená na silenblocích a odhlučněná
* elektricky stahované boční sklo, nastavitelný sloupek (výška a sklon)
* LCD display,
* klimatizace,
* pneumaticky odpružená sedačka
* komfort kabina (sluneční clona, držák telefonu, sklonoměr, odkládací prostor, sklonoměr),
* LED světlo na kabině 2 ks vpředu/ 2 ks vzadu
* LED světlo na rameni
* Silniční osvětlení
 |
|  |
| **VÝBAVA*** Zpětný chod ventilátoru
* Odpružení ramene
 |
|  |

|  |
| --- |
| CENOVÁ NABÍDKA  |
| AGRI STAR 35.6 EVO2  | 98 890,- € |
| Sleva | 29% |
| AGRI STAR 35.6 EVO2 | 70 211,-€ |
| AGRI STAR 35.6 EVO2 | ***70 211,- €*** |

*Cena v Kč bez DPH bude kalkulována v kurzu KB divize střed.*

|  |
| --- |
| Výbava na přání \* |
| Zadní závěs výškově stavitelný | 905,- € |
| Nízkofrekvenční odpružené sedadlo s vyhříváním - Grammer | 1 285,- € |
| Hydraulické upínání nářadí | 1 215,- € |
| Zadní vyhřívané okno | 375,- € |
| Elektrické ovládání zrcátek vyhřívaná | 505,- € |
| Denní LED světla | 330,- € |
| LED světlo na výložníku | 220,- € |
| Pár LED světla na výložníku | 305,- € |
| Denní a noční Led světla komplet | 1 555,- € |
| Ohřev bloku motoru | 840,- € |
| Elektrické ovládání zrcátek vyhřívaná | 505,- € |
| Digitální wireless kamera na rameni s 7“ monitorem | 975,- € |
| Dvojitá zadní a boční kamera s 7" monitorem (nelze s kamerou wireless) | 1 055,- € |
| Přídavná wirelless kamera na boku | 465,- € |
| Automatického mazání 13 bodů | 3 620,- € |
| Automatického mazání 17 bodů | 4 155,- € |
| Závěs 15 pro přívěs – homologovaný  | 300,- € |

 \* výbava na přání v ceníkových cenách

|  |
| --- |
| Možnosti nářadí |
| Lopata 1,5m3 - 2m3 | 55 000,- Kč bez DPH |
| Drapákové vidle  | 85 000,- Kč bez DPH |
| Lopata s přidržovačem S (podvařený břit) | 72 000,- Kč bez DPH |
| Paletizační vidle s rámem (4,2 tuny) | 32 000,- Kč bez DPH |